**hostapd使用说明**

使用hostapd接收底层wifi帧时，需要与rsu进程通过消息队列进行数据帧交互。

1. 使用最新的hostapd2.4版本
2. 修改.config文件

需要libnl3.0 netlink库

1. 修改driver\_nl80211\_monitor.c

在接收函数中发送收到的帧给rsu进程，通过消息队列发送

同时使用eloop\_register\_read\_sock(g\_tx\_qid, handle\_tx\_queue, drv, NULL)注册发送队列接收从rsu进程发送来的帧后，调用nl80211\_send\_monitor发送出去。

1. 编译

make

1. ./hostapd -d /etc/hostapd.conf [-B]

-B：后台运行，可选